|  |
| --- |
| **Технические требования** |
| Модель | АТЗ-56215-0000010-52 |
| АЦ/АТЗ/ПЦ | АТЗ |
| Вместимость цистерны м3 | 15 |
| Плотность перевозимого продукта т/м3 | 0,86 |
| Количество отс. | 1 |
| Ориентировочная разбивка | 15000 |
| Материал | 09Г2С |
| Дыхательный клапан | Bitter с DBG-2 Sening/Emco |
| Донный клапан | Промприбор |
| Блок управления донными клапанами | Sening/Niehuser/Техносистемы/Промприбор |
| Насос | СВН-75 |
| Напорно-всасывающие рукава | Рукав 2х3м Gassoflex/Rakoil |
| БРС | Kamlok |
| Крышки горловин | Алюминиевые, "Промприбор"/ "Экспо Люкс НН" |
| Шаровой кран | ДУ-80 |
| Раздаточный кран | Пистолет заправочный WIGGINS ZZ9A1 |
| Фильтр УВТ | Фильтр PF80/8 А |
| Счетчик УВТ | Расходомер Promass 83Е50-AD2SEAA4AFAA/ Счетчик МКА 800 А2 |
| Рукав УВТ | Рукав HD63C LT Elaflex х 15,0 м. |
| Выход коммуникации | направо в технологический ящик |
| Оборудования слива налива | в общий коллектор |
| Модель шасси | Камаз-65115-773966-А5 (УОС, тахограф с блоком СКЗИ во взрывозащищенном исполнении, УВЭОС) |
| Место под запасное колесо | справа сзади |
| Нагрузка на переднюю ось | 6000 |
| Нагрузка на заднюю тележку | 18000 |
| Снаряженная масса | 11100 |
| Полная масса | 24000 |
| Наличие экологического короба | да |
| Цистерна изготовлена как мера вместимости | Свидетельство о поверке |
| КОМ | ТУ завода |
| Доп. Опции | 1) Рукав HD63C с заправочным Пистолетом WIGGINS ZZ9A1 расположен на барабане с пневмоприводом в заднем отсеке. 2) Дополнительный рукав раздаточный ДУ-20 х 4,5 м с краном А-50 М. 3)Три огнетушителя в пеналах. Металлический ящик для песка.  |
| Окраска емкости | Окраска слоем повышенной толщины и дополнительным покрытием лаком |